附件

报价单

报价单位（盖章）：

序号	项目名称	提供服务	时间

要求	技术要求	数量
1	样品采集	在2024年金城江区酸化耕地治理重点县项目实施区域，按照平均每4000亩设1个取样点的原则，选取不少于20个典型地块，采集混合样不少于20个。	2025年7月30日前	在每个地块上按照“梅花法”或“蛇形法”布设5-10个分样点，采样深度0-20cm，每个分样点应等体积等重量采集，形成混合样。混合样用“四分法”保留土壤鲜重1.5-2kg。	20个
2	样品检测	检测指标包括土壤pH值、有机质、全氮、有效磷、速效钾、交换性钙、阳离子交换量、镉含量等8项。	2025年8月25日前	符合《第三次全国土壤普查土壤样品制备与检测技术规范（修订版）》有关要求。由相关检验检测机构出具加盖资质认定标志的检验检测报告。	160项次
3	评价报告	编写完成酸化耕地治理实施区域年度评价报告。	2025年8月30日前	评价报告内容包括项目实施区域基本情况、评价范围与方法、评价结果、结论与建议等。	1份
报价金额（大写）： （小写： ）