附件1

采购需求表

序号	名称	需求说明	数量

（台）
1	单层土壤水分温度测定仪	1.支持太阳能及220V供电，能连接传感器长期固定在野外动态监测、采集土壤水分和温度的数据；

2.自带仪器云管理平台，可远程监管，实时通过电脑或手机在线查看数据，支持自动数据预警分析；

3.具有存储功能，能长时间保存数据；

4.精度和灵敏性高，土壤温度监测精度±0.5℃，分辨率：0.1℃；土壤水分范围：0～100%，精度： ±5%（室外），分辨率：0.1%；

5.提供安装、售后、维修等方面的服务保障。	2
2	土壤养分速测仪	1.可快速测量土壤pH、有机质、有效磷、速效钾、全氮、全钾、全磷、含盐量等指标；

2.内置数据存储，测试数据自动保存，数据能传输至计算机，仪器带有系统云平台等功能，能进行数据汇总分析及下载，方便测量数据的管理；

3.数据为屏幕显示，在检测时可显示操作步骤、检测日期等，能对数据进行筛选、删除等操作；

4.结果精度高，土壤养分测量波长范围：红光620±4nm；蓝光440±4nm；灵敏度：红光≥4.5×10-5； 蓝光≥3.17×10-3。	1
3	土壤水分-温度-盐分-pH-氮磷钾测定仪	1.可接入不同类型土壤传感器，方便携带至野外快速检测土壤水分、温度、pH、盐分、氮磷钾等指标；

2.有系统云平台等功能，支持自动上传测量数据或通过USB数据线等方式导入上传至管理云平台，实时查看数据，平台支持数据以表格形式导出，方便实时下载查看；

3.精度和灵敏性高，（1）土壤氮范围：0～1999mg/kg，精度：士2%FS，分辨率：1mg/kg（2）土壤磷范围：0～1999mg/kg，精度：士2%FS，分辨率：1mg/kg（3）土壤钾范围：0～1999mg/kg，精度：士2%FS，分辨率：1mg/kg（4）土壤盐分测量范围：0～23mS/cm，测量精度：＜2%FS分 辨 率：0.01mS/cm（5）土壤pH范围：0～14，分辨率：0.1。	2