贵农局复〔2025〕4号

贵港市农业农村局关于2025年港南区高标准农田改造提升项目（八塘街道）

初步设计的批复

港南区农业农村局：

你局报来《关于审定2025年港南区高标准农田改造提升项目（八塘街道）初步设计报告的请示》（港南农局请〔2024〕129号）及由广西宏励工程设计咨询有限公司编制的《2025年港南区高标准农田改造提升项目（八塘街道）初步设计报告（报批稿）》等有关资料收悉。经研究，原则同意2025年港南区高标准农田改造提升项目（八塘街道）初步设计方案及概算，现批复如下：

一、建设地点

八塘街道陈湾村、大新社区、高北村、高朗村、高岭村、高新社区、横岭社区、木龙村、新安村、新合村、振新村。

二、项目期限：12个月

三、工程规模和建设标准

本次改造提升高标准农田项目1万亩。

同意项目区按5级渠道进行防渗衬砌，相应的渠系建筑物按5级建筑物进行设计，排涝标准按10年一遇设计，灌溉保证率为85%。

（二）项目区道路按《小交通量农村公路工程设计规范》等设计。

四、建设内容

主要建设内容为灌溉与排水工程、田间道路工程及其附属工程、农田地力提升工程和其他工程。改建渠道60条共20.873km；蓄水塘加固、清淤8座；建设渠系建（构）筑物984座，其中渠道标识牌120个、机械通行盖板25座、人行盖板91座、渠道跌水3座、放水口695座、分水闸6座、过路涵管41座、连接管3座等。改建机耕路4条共1.849km，改建生产路13条共5.739km；建设田间道路附属建筑物43座，其中回车台1座、错车台7座、T字形喇叭衔接口3座、道路标识牌32个等。施撒有机肥2862亩。建设项目标志牌11座。

八塘街道陈湾村项目片区改造提升2196亩。改建渠道7条共3.414km；蓄水塘加固、清淤4座；建设渠系建（构）筑物106座，其中渠道标识牌14块、机械通行盖板1座、人行盖板1座、放水口83座、过路涵管7座等。改建生产路3条共1.889km；建设道路标识牌6座。施撒有机肥1172亩。建设项目标志牌1座。

（二）八塘街道大新社区项目片区改造提升1289亩。改建渠道17条共5.508km；建设渠系建（构）筑物287座，其中过路涵管13座、人行盖板31座、机械通行盖板17座、分水闸5座、连接管3座、放水口184座、渠道标识牌34块等。改建生产路4条共2.128km；建设田间道路附属建筑物14座，其中回车台1座、错车台5座、道路标识牌8块等。建设项目标志牌1座。

（三）八塘街道高北村项目片区改造提升857亩。改建渠道6条共3.221km；建设渠系建（构）筑物145座，其中渠道标识牌12个、过路涵管3座、人行盖板1座、放水口129座等。建设项目标志牌1座。

（四）八塘街道高朗村项目片区改造提升1314亩。改建渠道9条共3.616km；蓄水塘加固、清淤3座；建设渠系建（构）筑物189座，其中过路涵管10座、人行盖板34座、机械通行盖板5座、分水闸1座、放水口121座、渠道标识牌18块等。改建机耕路2条共0.934km；建设田间道路附属建筑物6座，其中错车台2座、道路标识牌4块等。施撒有机肥694亩。建设项目标志牌1座。

（五）八塘街道高岭村项目片区改造提升35亩。改建渠道3条共1.084km；建设渠系建（构）筑物51座，其中渠道标识牌6座、过路涵管1座、人行盖板1座、放水口43座等。建设项目标志牌1座。

（六）八塘街道高新社区项目片区改造提升372亩。改建渠道2条共1.553km；蓄水塘加固、清淤1座；建设渠系建（构）筑物63座，其中渠道标识牌4个、人行盖板7座、放水口52座等。建设项目标志牌1座。

（七）八塘街道横岭社区项目片区改造提升161亩。改建机耕路1条共0.52km；建设道路标识牌2座。建设项目标志牌1座。

（八）八塘街道木龙村项目片区改造提升904亩。改建渠道6条共0.872km；建设渠系建（构）筑物46座，其中渠道标识牌12个、过路涵管4座、放水口29座等。改建生产路1条共0.213km，改建机耕路1条共0.395km；建设道路标识牌2座。建设项目标志牌1座。

（九）八塘街道新安村项目片区改造提升1478亩。改建生产路3条共0.968km；建设道路标识牌6座。施撒有机肥718亩。建设项目标志牌1座。

（十）八塘街道新合村项目片区改造提升496亩。施撒有机肥278亩。建设项目标志牌1座。

（十一）八塘街道振新村项目片区改造提升898亩。改建渠道10条共1.605km；建设渠系建（构）筑物97座，其中渠道标识牌20个、过路涵管2座、机械通行盖板2座、人行盖板16座、渠道跌水3座、放水口54座等；改建生产路2条共0.541km，建设田间道路附属建筑物7座，其中T字形喇叭衔接口3座、道路标识牌4个等。建设项目标志牌1座。

五、工程概算及资金筹措

同意工程概算编制的原则、依据和成果。经审查核定，本工程概算总投资为2625万元，其中工程建设费2344.32万元（建筑工程2221.33万元、金属结构设备及安装工程2.43万元、临时工程120.56万元），工程建设其他费254.69万元，基本预备费25.99万元。

六、同意项目初步设计提出的环境影响评价和水土保持方案。同意工程的建设管理及运行管理与维护的设计方案。同意工程施工组织设计方案。

请据此批复，抓紧做好施工图设计及开工前各项准备工作，争取早日开工建设。

附件：2025年港南区高标准农田改造提升项目（八塘街道）投资概算审定表

贵港市农业农村局

2025年1月10日

（此件公开发布）

贵港市农业农村局办公室 2025年1月10日印发

附件

2025年港南区高标准农田改造提升项目（八塘街道）投资概算审定表

单位：万元、亩

序号	工程或费用名称	八塘街道	合计
新安村	横岭社区	陈湾村	新合村	高北村	高岭村	振新村	木龙村	高新社区	高朗村	大新社区
Ⅰ	建设规模	1478	161	2196	496	857	35	898	904	372	1314	1289	10000
Ⅱ	工程建设费	86.05	49.71	600.21	12.57	201.78	40.18	113.10	117.96	113.41	409.30	600.50	2344.32
一	建筑工程	83.53	48.26	574.02	12.20	187.44	37.39	104.97	112.02	105.72	387.24	568.55	2221.33
（一）	农田地力提升工程	30.33	/	50.04	11.73	/	/	/	/	/	29.32	/	121.42
（二）	蓄水塘清淤加固工程	/	/	33.46	/	/	/	/	/	39.23	104.66	/	177.35
（三）	田间道路工程	52.72	47.79	103.58	/	/	/	32.08	57.26	/	82.29	135.23	510.96
（四）	灌溉与排水工程	/	/	381.16	/	185.15	36.58	69.10	52.84	65.43	161.59	403.62	1355.48
（五）	附属工程	0.47	0.47	5.78	0.47	2.29	0.81	3.80	1.92	1.05	9.38	29.71	56.13
二	机电设备及安装工程	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.00
三	金属结构设备及安装

工程	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2.43	2.43
四	临时工程	2.52	1.45	26.19	0.37	14.34	2.79	8.13	5.94	7.69	22.06	29.07	120.56
（一）	临时施工道路（含恢复）	/	/	8.58	/	8.42	1.61	4.81	2.48	4.36	10.05	11.53	51.84
（二）	施工临时房屋建筑工程	1.25	0.72	8.74	0.18	2.94	0.59	1.65	1.72	1.65	5.96	8.70	34.10
（三）	其他施工临时工程	1.27	0.73	8.87	0.19	2.98	0.59	1.67	1.74	1.68	6.05	8.84	34.61
Ⅲ	工程建设其他费
254.69
一	项目建设管理费	1500*3%+(一至四部分投资-1500)*1%=1500*3%+(2344.32-1500)*1%	53.44
二	工程建设监理费	(24.08+(62.48-24.08)/(3000-1000)*(一至四部分投资-1000))=(24.08+(62.48-24.08)/(3000-1000)*(2344.32-1000))	49.89
三	工程管护费	2625*1%	26.25
四	工程勘察费设计费	3320000.00/10000/(3.2+1)*1	79.05
五	平行检测费	一至四部分投资*0.45%=2344.32*0.45%	10.55
七	工程复核费	一至四部分投资*1%=2344.32*1%	23.44
八	耕地质量评定费	10*10000/10000	10.00
九	建筑工程意外伤害保险费	2.07	2.07
Ⅳ	基本预备费	（Ⅱ+Ⅲ）*1%	25.99
Ⅴ	总投资	Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ	2625.00